*Приложение №14*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним настоящата поръчката в съответствие с изискванията на техническата спецификация и за цената в съответствие с ценовото предложение, което е неразделна част от офертата.

Поръчката ще изпълним, като не използваме подизпълнител.

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на един брой, фабрично нов пътнически бус, за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово“**

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

**1.1. Срок за доставка на автомобила** ………………… (не повече от 20 календарни дни, считано от датата на подписване на договора между Възложителя и избрания Изпълнител.)

*Забележка: Доставката следва да се извърши до оторизиран сервиз на Изпълнителя (собствен/нает) на територията на област Габрово.*

*Предаване на автомобила на Възложителя: Предаването на автомобила на Възложителя се извършва в град Габрово, ул.“Бенковска“ №18, пред сградата на ПГТ „Пенчо Семов“ Габрово*

**1.2. Гаранционни срокове**:................... Гаранционният срок в месеци, след извършване на предаването на автомобила на Възложителя, съгласно условията на Договора доставката

***Забележка:***

***Предложеният гаранционен срок за автомобила, не може да бъде по – кратък от 6 години (72 месеца) след извършване на предаването на автомобила на Възложителя, или не по-малко от 200 000 км. (двеста хиляди километра), което обстоятелство настъпи първо.***

***Забележка****:*

Когато участник е предложил в офертата си гаранционен срок за всеки един автомобил над **84 (осемдесет и четири) месеца**, за целите на методиката тази стойност ще бъде приравнена на **84 (осемдесет и четири) месеца**. Следователно всички участници предложили гаранционен срок за всеки един автомобил **84 (осемдесет и четири) месеца** и над **84 (осемдесет и четири) месеца** ще получат еднакъв брой точки по този показател.

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Минимални технически параметри и характеристики на Възложителя** | **Предложение на Участника относно техническата**  **характеристика/попълва се във всяка една графа с конкретни технически параметри, включително марка и модел/** | **Забележка** |
| Марка/модел |  |  |
| • Дата на производство – след 01.01.2018 г.; |  |  |
| • Категория – М 1 |  |  |
| • Задвижване – 4х2; |  |  |
| • Брой места – 8+1 места |  |  |
| • ляв волан |  |  |
| • Тип двигател – дизел |  |  |
| • Обем на двигателя: около 1600 куб.см. |  |  |
| • Максимална мощност на двигателя: мин. 115 к.с. |  |  |
| • Скоростна кутия - 6-степенна механична/ръчна |  |  |
| • Максимална скорост: 160 км/ч |  |  |
| • Максимална скорост: 160 км/ч |  |  |
| • Разход - комбиниран: максл. 5.2 л /100 км |  |  |
| • Емисии С02 (комбиниран цикъл): 137 г/км |  |  |
| • Екологична норма:Евро 6 |  |  |
| • Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на спирачното усилие (ABS+EBD) |  |  |
| • Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSC) |  |  |
| • Предни и странични въздушни възглавници за водача и пътниците на предната седалка |  |  |
| • Триточкови пиротехнически колани с регулиране по височина |  |  |
| • Асистент за потегляне по наклон (НАС) |  |  |
| • Сервоусилвател на волана |  |  |
| • Алармена инсталация |  |  |
| • Система за следене налягането на гумите (TPMS) |  |  |
| • Дясна плъзгаща се врата с прозорци, за качване на пътници |  |  |
| • Брони, дръжки на вратите и огледала в черен цвят |  |  |
| • Две задни врати с прозорци, реотани и чистачки, отварящи се на 180° |  |  |
| • Гуми с размер 215/65 R16C със стоманени джанти |  |  |
| • Нормална резервна гума, монтирана под пода на товарния отсек |  |  |
| • Нормална резервна гума, монтирана под пода на товарния отсек |  |  |
| • Нормална резервна гума, монтирана под пода на товарния отсек |  |  |
| • Нормална резервна гума, монтирана под пода на товарния отсек |  |  |
| • Свръхтонизирани задни стъкла |  |  |
| • Халогенни фарове с регулиране на височината |  |  |
| • Електрически и отопляеми странични огледала |  |  |
| • Автоматични дневни светлини (DRL) |  |  |
| • Седалка за 2-ма пътници до шофьора |  |  |
| • 3 седалки на 2-ри ред, делими в съотношение 1/3 - 2/3 |  |  |
| • 3 седалки на 3-ти ред, фиксирани |  |  |
| • Регулиране на волана по височина и дълбочина |  |  |
| • Система за шофиране с постоянна скорост и ограничител на скоростта (Cruise control + Speed limiter) |  |  |
| • Радио c 4 говорителя, USB порт и Bluetooth система |  |  |
| • Регулиране на волана по височина и дълбочина |  |  |
| • Климатик/Климатроник |  |  |
| • Подлакътник на шофьорската седалка |  |  |
| • Регулируеми подглавници на всички места |  |  |
| • Ръчно регулируема седалка за водача по височина и дължина |  |  |
| • Сгъваема облегалка на шофьорската седалка |  |  |
| • Огледало за обратно виждане в купето |  |  |
| • Звукова сигнализация за забравени светлини |  |  |
| • Звукова сигнализация за забравен контактен ключ на таблото |  |  |
| • Остъклена кабина |  |  |
| • 3 извода за 12V ток - на таблото, в жабката и на 3-ти ред седалки |  |  |
| • Отваряеми плъзгащи прозорци за 2-ри ред седалки |  |  |
| • Жабка за вещи с капак и осветление |  |  |
| • Монохромен малък дисплей в приборното табло |  |  |
| • Пространство за съхранение на вещи над предното стъкло |  |  |
| • Халки за закрепване на товари в товарното помещение |  |  |
| • текстилна тапицерия |  |  |
| • Място за бутилка в джобовете на вратите |  |  |
| • Осветление на тавана за 3-те реда седалки |  |  |
| • Централно заключване с дистанционно управление + един обикновен ключ |  |  |
| • Чистачки с програмируем интервал и пръскалки в чистачките |  |  |
| • Място за вещи върху арматурното табло |  |  |
| • Място за багаж под предната пътническа седалка |  |  |
| • цветове – няма изискване |  |  |

***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация: ..................................................................................

*(предоставя се по преценка на участника).*

3. При доставка, ще представим всички съпътстващи доставката документи, необходими за последващото ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, документ за индивидуално типово одобрение /ако е приложимо/ и други.

4. При констатирани от комисията несъответствия (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на автомобилите с Техническата спецификация на Възложителя и/или Предложението за изпълнение на Изпълнителя) или липси в предадените документи, те се отбелязват в констативен протокол, като се определя срок, не по-дълъг от 10 (десет) дни, за отстраняване на недостатъците.

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

6. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

7. В случай, че бъдем определени за изпълнител ще изпълним задълженията си по чл.67, ал.6 от ЗОП и ще представим определената гаранция за изпълнение на договора.

8. Срок на валидност на офертата: ………………………… (не по–малко от три месеца, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.)

9. Място на изпълнение окончателноо предаване на автомобила): Габрово, ул.“Бенковска“ № 18, паркинга пред Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово

**Приложение:**

Документ, удостоверяващ че участника е производител/оторизиран представител на предлаганата марка превозно средство (заверено копие на сертификат, договор, оторизационно писмо, пълномощно или друг документ).

**Забележка:**

При липса на Документ, удостоверяващ че участника е производител/оторизиран представител на предлаганата марка превозно средство, участникът ще бъде отстранен от участие.

**Дата:……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**

**Подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | **\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_** |
| **Име и фамилия** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Длъжност** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Наименование на участника** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |